Гранитный карьер

ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В2014 ГОДУ

Н АУЧАСТКЕРАСПОЛОЖЕНЫДВА МЕСТОРОЖДЕНИЯГРАНИТА:

- «ЛОЙМОЛЬСКОЕ» С ЗАПАСАМИ 85,5 МЛН ТОНН

- «КОЙВУЛАМПИНСКОЕ» С ЗАПАСАМИ 49,2 МЛН ТОНН

ОБЩИЕ ЗАПАСЫ ГРАНИТА В КАРЬЕРЕ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ГРАНИТА «ЛОЙМОЛЬСКОЕ»И «КОЙВУЛАМПИНСКОЕ»- СОСТАВЛЯЮТ 134,7 МЛН. ТОНН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЛОЙМОЛЬСКОЕ»

Породы месторождения «Лоймольское»

характеризуются как строительный материал 1 класса и могут использоваться во всех видах строительства без ограничений.

По заключению лаборатории ОМЭ ГГП «Севзапгеология» и Института геологии КНЦ РАН имеют следующие технические характеристики:

- марка по дробимости 1200-1400,

- по морозостойкости F 400,

- по истираемости И-1, И-2,

- по сопротивлению удару У-7

- по содержанию лещадных зерен щебень относится к 1-2 группам

Щебень из горных пород «Койвулампинского» месторождения соответствует требованиям ГОСТа 8267- 93 и ГОСТа 7392-2002 «Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожных путей». Породы месторождения «Койвулампинское» характеризуются высокой прочностью и низким водопоглощением. Минеральный состав и структура содержат текстуры гранитов и габбродиабазов.

Лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ на геологическое изучение и добычу строительного камня с целью производства щебня выдана на срок до 30.10.2030 года.

Рядом с карьером находится подстанция ПС 110/10 кВт. Расстояние от погрузочной площадки карьера до ж/д ст. Лоймола ~ 1,5 км.

С 2021 года карьер находится на консервации.

Контакты для покупки:
Даниил +7 980 638-34-00

Станислав +7 908 086-82-76