Данные по ООО «Костенецкий карьер»

1 **Административное здание** 2-х этажное, площадь 589,1 м2.

Газовое отопление, горячая и холодная вода, канализация,

3 санузла, проведен евроремонт,13 помещений для административного персонала, 4 помещения под общежитие. Сертифицированная лаборатория с оборудованием. Фасад здания облицован сайдингом, крыша металлическая.

2. **Здание столовой** одноэтажное площадью 284,8 м2. Здание газифицировано, вода, канализация, проведен ремонт. Здание покрашено, крыша металлическая.

3.**Здание гаража( мастерские)** площадью 424,4 м2 одноэтажное, кирпичное,газифицировано, водоснабжение горячее и холодное, канализация.

4**. Здание токарной мастерской** площадь 143,3 м2, одноэтажное, кирпичное,газифицировано.

5**. Заправочная колонка и емкость для дизтоплива.**

6. **Материальный кирпичный склад** одноэтажное здание 72 м2.

7**. Здание весовой** одноэтажное кирпичное с водоснабжением и канализацией, ремонт внутренний. Фасад здания облицован сайдингом, крыша металлическая, отопление от электрического котла.

8. Промлощадка 12 га

**ДСЗ**

Щековая дробилка- СМД-110А-1 шт.

Роторная дробилка ДРО 699-1 шт.

Пластинчатый питатель-1 шт.

Грохота ГИЛ-52,ГИЛ-42-5 шт.

Ленточные конвейера-18 шт.

**ДСК**

Щековая дробилка СМД-110А-1 шт.

Роторная дробилка СМД 75А-1 шт.

Грохот(ГИС-53)-1 шт.

Ленточные конвейера-8 шт.

Вибропитатель-1 шт.

**Электрообеспечение**

Трансформатор ТМ-630-1 шт ( на производстве ДСЗ)

Трансформатор ТМ-400-1 шт (ДСК) рабочий

Трансформатор ТМ-400-1 шт (гараж) рабочий

Трансформатор ТМ-400-1 шт резерв ДСЗ

Потребляемая мощность ДСЗ-540кВт

Потребляемая мощность ДСК -315 кВт